Dobrý den,

     zasílám dotaz k zadávací dokumentaci akce Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy – Etapa C+D :

Musí být u prosklených stěn SS-01 až 04 striktně dodržen dodatečně specifikovaný popis rámu z kartáčované nerez oceli s dodatečným polepem skel pískovanou fólií, nebo lze vyhovět zadání provedením zasklení již celoplošně pískovaným sklem s nanolakem a provedení rámů v eloxovaném hliníku ?

Děkuji za Vaší odpověď

V Praze dne 17.8.2016