Dobrý den,

Zasílám dotaz k akci VZ „Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy – Etapa C + D“ :

Aktualizovaný výkaz výměr neobsahuje dodávky a montáže prvků, bez nichž navržená vzduchotechnika podle našeho názoru nebude funkční. Jedná se např. o propojení Cu potrubím tepel.čerpadla k výparníku, propojení potrubím od vnitřních jednotek 7,5kW, protidešťovou žaluzii a vířivé výústi.

Současně se domníváme, že položka č.1 – plastové svary kondenzát 30 ks se dubluje s položkou č.24-provedení svodů kondenzátu – 1 sada.

Děkuji za Vaší odpověď

V Praze dne 17.8.2016